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1 – TIPOLOGIA DI ASSETTI DEL REGISTRATORE TELEMATICO 
[bookmark: _Hlk27844989]Il registratore telematico Olivetti FORM 100 ha vari assetti.
Gli assetti si cambiano cliccando sul tasto “chiave” [image: ] che si trova in alto nella seconda posizione partendo da sinistra.
[bookmark: _Hlk27845136]Gli assetti del registratore telematico Olivetti FORM 100 sono:
· COLLEGAMENTO – serve per collegare il registratore fiscale con SIDA Gestione installato su PC. 
· ASSETTO REG –serve per emettere lo scontrino manualmente;
· ASSETTO X – serve per la lettura di documenti non fiscali (ad esempio per la lettura dei report parziali giornalieri);
· ASSETTO Z – serve per fare la chiusura fiscale;
· ASSETTO SET – serve per impostare le varie configurazioni del registratore telematico (ad esempio le impostazioni dei parametri di internet;




2 – EMISSIONE SCONTRINO MANUALE 
[bookmark: _Hlk27845420]Per emettere uno scontrino manuale (senza utilizzare il gestionale Sida) è necessario utilizzare i reparti direttamente sul registratore di cassa entrando nella modalità “ASSETTO REG”.

Ogni reparto equivale ad una diversa aliquota iva.

[image: ]
Di seguito la sequenza per emettere uno scontrino in modalità manuale.

1. Premere il pulsante con la chiave (secondo pulsante in alto a sinistra) fino al comando “ASSETTO REG”;

2. Digitare l’ importo sulla tastiera del ricevitore e successivamente selezionare il reparto digitando uno dei seguenti tasti:
· [bookmark: _Hlk27845629]REP 1  ->  per IVA al 22%
· REP 2  ->  per ART. 15 (Anticipazione Spese)
· REP 3  ->  per Art 74 (Editoria, da utilizzare per la rivendita libri)
· Magg. Sconto   ->  per ART. 10 (Esente IVA)

3. Selezionare la modalità di pagamento (con successiva stampa dello scontrino) premendo uno de i seguenti tasti: 
· TOT = pagamento Contatti;  
· C.N.RISC = Pagamento elettronico  con carte; 
· SHIFT + C.N.RISC = Pagamento con assegno.

Una volta selezionata la modalità di pagamento il registratore di cassa emetterà lo scontrino fiscale.












Esempi di scontrini 

[image: ]
In questo esempio abbiamo gli scontrini di due rinnovi patente che prevedono una voce con Reparto 2 (Art. 15 contrassegnato a stampa dalla voce *EE) e una voce con reparto 1 (Iva al 22%).

[bookmark: _GoBack]La differenza tra i due scontri è nella modalità di pagamento: il primo in contante grazie alla selezione del tasto “TOT”; Il secondo pagamento elettronico (Carte) grazie alla selezione del tasto “C.N. RISC”.


1. 


3 – COME SI EFFETTUA LA CHIUSURA GIORNALIERA
In questo capitolo viene spiegato come effettuare la chiusura giornaliera.
1. Premere il tasto chiave [image: ] fino a visualizzare l “ASSETTO Z” che è l’assetto per la chiusura giornaliera;
2. Comporre il numero “10” e premere il tasto “X”; il registratore stampa il rapporto

[image: ][image: ][image: ]   [image: ]

3. [bookmark: _Hlk27847848]Dopo che il rapporto è stata stampato completamente, sul registratore telematico compare la dicitura “LA STAMPA Z10 E’ OK? “;
4. Se lo scontrino è stato stampato correttamente; si procedere digitando “1”;
5. Nel caso lo scontrino non venisse stampato o risulta scorretto, digitare il tasto “0”;
6. Se lo scontrino è stato stampato correttamente, e abbiamo digitato “1”, il registratore telematico stampa il “RAPPORTO TELEMATICO” che deve indicare “OK”. 
7. 
8. [image: ][image: ] [image: ]

La stampa del “Documento Gestionale – Rapporto Telematico” posso vedere le seguenti informazioni:
1. Corrispettivi giornalieri (cioè il totale degli scontrini effettuato quel giorno)
2. Progressivi Corrispettivi (cioè il totale degli scontrini effettuato fino all’azzeramento)
3. Sotto, c’è una sezione in cui vengono indicati i corrispettivi divisi per REPARTI quindi in aliquote IVA.
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4 – COME ANNULLARE UNO SCONTRINO FISCALE
Per annullare uno scontrino fiscale si procede con i seguenti punti:
1. premere il tasto “SHIFT” (il secondo in alto a sinistra);
2. premere il tasto annulla scontrino “ANNLSCTR”;
3. il display presenta la dicitura “SELEZIONA RIFER. FISC./COMMERC.”
4. confermare premendo il tasto “X”;
5. inserire il numero del documento di 8 cifre senza digitare il trattino, che si trova in fondo allo scontrino fiscale;
[image: ][image: ]
6. confermare il numero del documento e premendo il tasto “X”;
7. digitare la data dello scontrino e confermare premendo il tasto “X”;
8. il display del registratore telematico presenta il numero di matricola che deve essere SEMPRE controllato con quella che è riportato sullo scontrino; 
[image: ]
9. confermare premendo il tasto “X”;
10. il registratore telematico visualizza l’importo dello scontrino da annullare; 
[image: ]
11. se corretto, confermare premendo il tasto “X”;
12. il registratore stampa uno scontrino con l’indicazione “DOCUMENTO COMMERCIALE EMESSO PER ANNULLAMENTO”;
[image: ]
13. cliccare nuovamente il tasto con la chiave[image: ], fino a tornare sull’assetto “COLLEGAMENTO”.

5– RITRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI IN SOSPESO IN CASO DI MANCATO COLLEGAMENTO
Per procedere alla trasmissione dei corrispettivi in sospeso si procede con i seguenti punti:
1. premere il tasto chiave [image: ] fino a visualizzare l “ASSETTO SET”;
2. digitare quindi il numero “196”;
3. confermare premendo il tasto “X”; 
4. il registratore produce la stampa con gli scontrini in sospeso. 


6 – COME EFFETTUARE IL TEST DI RETE
[bookmark: _Hlk27850183]Per procedere al test di rete si procede con i seguenti punti:
1. premere il tasto chiave [image: ] fino a visualizzare l “ASSETTO SET”;
2. digitare il numero “933”;
3. confermare premendo il tasto “X”; 
4. attendere fino alla stampa dello scontrino con l’indicazione della nostra rete e della connessione internet attiva.
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7 – RIPRESA DELL’OPERATIVITA’ DEL SIMULATORE DOPO UNO O PIU’ GIORNI FESTIVI
Nei giorni festivi o quando il registratore non viene utilizzato, alla riattivazione il registratore chiede una chiusura fiscale. La procedura è la stessa di una normale chiusura giornaliera come indicata al capitolo 5.
[image: ]0:40 e verranno stampate le informazioni sulla connessione e se attiva o meno
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